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                                                                                                   Додаток 3
                                                                                                   до тендерної документації: 
«Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області» 
(ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів) (джерело фінансування - кошти Гранту Європейського Союзу надані в рамках Проекту МТД ЄС «Адаптація  до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар-Паладь-Тур» (AdaptWater). Субсидійний контракт 
№ HUSKROUA/23/RI/1.1/005 від 13.12.2024р.)


Інформація 
про необхідні технічні вимоги, щодо закупівлю 
Роботи по об’єкту: «Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області»
(ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об’єктів).
 (джерело фінансування - кошти Гранту Європейського Союзу надані в рамках Проекту міжнародної 
технічної допомоги ЄС «Адаптація до кліматичних змін шляхом гармонізації водогосподарських заходів і попередження паводкового ризику в транскордонному басейні річок Батар-Паладь-Тур» (AdaptWater) 
Субсидійний контракт № HUSKROUA/23/RI/1.1/005 від 13.12.2024р.)

Загальні дані

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС2
Сукупний показник – СС2
Реконструкція магістрального каналу Старий Батар – 2496 м (ПК196+64-:-ПК221+60);
Реконструкція гідротехнічних споруд  –  6 шт.  

	Відомість видів та обсягів робіт
«Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району 
Закарпатської області»

	№ Ч.ч.
	 Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	 2
	3
	4
	5

	 
	01-01 Культуротехнічні роботи

	1
	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]
	га
	3,6
	 

	2
	Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у грунтах природного залягання
	га
	3,6
	 

	3
	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]
	га
	2,6
	 

	4
	Збір залишків деревини середнього чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у грунтах природного залягання
	га
	2,6
	 

	 
	02-01 Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар

	1
	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у грунтах 2 групи  /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/  /із під води при глибині води до 2м/   /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою грунту у відвал/
	м3
	21147
	 

	6
	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2
	м3
	5137
	 

	7
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	8733
	 

	8
	Ремонт і утримування грунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група грунтів 2 (всього 1км, к=2)
	м3
	5137
	 

	9
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього до 40м)
	м3
	16918
	 

	10
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2
	м3
	16918
	 

	11
	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	38460
	 

	12
	Планування площ механізованим способом, група грунтів 2
	м2
	44868
	 

	 
	02-02 Споруди на каналі Старий Батар

	 
	Водовипуски на ПК179+29, ПК193+58, ПК207+62, ПК211+55
	 
	 
	 

	1
	Очищення труб d-1,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м)
	м3
	16,8
	 

	2
	На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати
	м3
	16,8
	 

	3
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2  /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ (вхідна частина водовипусків)
	м3
	25
	 

	4
	Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м)
	м3
	3,5
	 

	5
	На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати
	м3
	3,5
	 

	6
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього до 30м)
	м3
	36,2
	 

	7
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2
	м3
	36,2
	 

	8
	Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	145
	 

	9
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	шт
	12
	 

	10
	Виготовлення закладних деталей у отвори з/б оголовків
	т
	0,012
	 

	12
	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг
	 т
	0,012
	 

	13
	Улаштування бетонування отворів для закладних деталей площею до 0,1 м2
	м3
	0,019
	 

	14
	Виготовлення металевих зворотніх клапанів
	т
	0,199
	 

	20
	Установлення металевих зворотніх клапанів вагою понад 20 кг
	 т
	0,199
	 

	21
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
	м2
	11,6
	 

	22
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю
	м2
	11,6
	 

	23
	Поліпшене штукатурення цементним розчином бетонних поверхонь вхідного та вихідного оголовків
	м2
	29
	 

	24
	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар
	м2
	29
	 

	25
	Улаштування арматурної сітки
	м2
	25,2
	 

	28
	Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм)
	м2
	25,2
	 

	29
	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні
	м2
	25,2
	 

	 
	Шлюз-регулятор на ПК179-67
	 
	 
	 

	31
	Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т
	м3
	7,2
	 

	32
	Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж порушених зруйнованих бетонних оголовків
	м3
	8,63
	 

	33
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.
	т
	19
	 

	34
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	19
	 

	35
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2
	 м3
	34
	 

	36
	Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м)
	м3
	17,2
	 

	37
	На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати
	м3
	17,2
	 

	38
	Очищення труб d-2,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м)
	м3
	8
	 

	39
	На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати
	м3
	8
	 

	40
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього 20м)
	м3
	29,6
	 

	41
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2
	м3
	29,6
	 

	42
	Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	120
	 

	43
	Улаштування бетонної підготовки, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	5,46
	 

	44
	Виготовлення арматурних сіток для бетонних оголовків
	т
	0,712
	 

	47
	Установлення армосіток та армокаркасів для споруд
	т
	0,712
	 

	48
	Виготовлення металевої рами затвору регулятора
	т
	0,264
	 

	50
	Виготовлення металевого затвору
	т
	0,286
	 

	52
	Монтаж металевого затвору
	т
	0,785
	 

	54
	Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону
	м3
	17,26
	 

	56
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону
	м2
	68,6
	 

	57
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1
	м3
	29,6
	 

	58
	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2
	м3
	29,6
	 

	59
	Улаштування підстилаючого шару на схилах із щебеню при уклоні схилів 1:3 і пологіше, товщина шару до 0,5 м
	м3
	5
	 

	61
	Укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до 1 т
	м3
	7,2
	 

	62
	Улаштування зуба упору з каменю
	м3
	3,5
	 

	63
	Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди
	м3
	3,3
	 

	 
	Споруда на ПК212+63
	 
	 
	 

	64
	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2
	 м3
	80
	 

	65
	Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 (всього до 30м)
	м3
	11,2
	 

	66
	На кожні наступні 20 м переміщення грунту ручними візками, група грунту 2, додавати
	м3
	11,2
	 

	67
	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2 (всього 40м)
	м3
	73
	 

	68
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група грунтів 2
	м3
	73
	 

	69
	Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	600
	 

	70
	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	113
	 

	71
	Водовідлив із котлованів
	м3
	90
	 

	72
	Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т
	м3
	7,2
	 

	73
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	18
	 

	74
	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група грунтів 2
	м2
	176
	 

	75
	Улаштування арматурної сітки
	 м2
	54,1
	 

	78
	Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм)
	 м2
	           54,1
	 

	79
	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні
	 м2
	54,1
	 

	81
	Улаштування основи: щебеневої
	 мЗ
	9,8
	 

	82
	Укладання трубопроводів з труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм
	 м
	13
	 

	83
	Улаштування каменю на дрібнозернистому бетоні С20/25 (улаштування переливу)
	 мЗ
	42
	 

	84
	Кріплення дна вихідної частини споруди каменем на дрібнозернистому бетоні С20/25
	 мЗ
	7,2
	 

	85
	Улаштування зуба упору з каменю
	м3
	28,5
	 

	86
	Улаштування мостіння каменем дна вхідної та вихідної частини споруди
	м3
	22
	 

	87
	Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди
	м3
	56,4
	 



Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
«Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району 
Закарпатської області»

	№ п/п
	Шифр ресурсу
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кіль- кість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Витрати труда

	1
	1
	Витрати труда робітників-будівельників 
	люд.год
	11196,0115

	
	
	(Середній розряд робіт,: 2,2)
	
	

	2
	27
	Витрати труда робітників-монтажників 
	люд.год
	51,4960

	
	
	(Середній розряд робіт,: 5,2)
	
	

	3
	3
	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин 
	люд.год
	6392,8242

	
	
	(Середній розряд ланки: 5,4)
	
	

	4
	 
	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття 
	люд.год
	427,4720

	
	
	(Середній розряд робіт: 5,4)
	
	

	4
	 
	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:
	 
	 

	 
	 
	додаткових витрат при виконанні будівельних робіт::
	 
	 

	4.1
	 
	у зимовий період
	люд.год
	903,3902

	4.2
	 
	у літній період
	люд.год
	198,7458

	 
	 
	Разом кошторисна трудомісткість 
	люд.год
	19169,9397

	
	
	(Середній розряд робіт: 2,23)
	
	

	II. Будівельні машини та механізми

	5
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш.год
	21,57239

	
	
	
	
	

	6
	КБМ201-15
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т
	маш.год
	0,1884

	
	
	
	
	

	7
	КБМ201-22
	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т
	маш.год
	42,84258

	
	
	
	
	

	8
	КБМ201-66
	Причепи-ваговози, вантажопідйомність 60 т
	маш.год
	0,1884

	
	
	
	
	

	9
	КБМ201-311
	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.)
	маш.год
	42,84

	
	
	
	
	

	10
	КБМ201-311
	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.)
	маш.год
	18,356

	
	
	
	
	

	11
	КБМ202-120
	Крани баштові при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 16-50 т
	маш.год
	5,7776

	
	
	
	
	

	12
	КБМ202-129
	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т
	маш.год
	2,0465

	
	
	
	
	

	13
	КБМ202-403-1
	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т
	маш.год
	0,10205

	
	
	
	
	

	14
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш.год
	5,3764

	
	
	
	
	

	15
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш.год
	0,1001

	
	
	
	
	

	16
	КБМ202-1141
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т
	маш.год
	0,48252

	
	
	
	
	

	17
	КБМ202-1243
	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т
	маш.год
	33,71738

	
	
	
	
	

	18
	КБМ203-99
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т
	маш.год
	0,64233

	
	
	
	
	

	19
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш.год
	0,01627

	
	
	
	
	

	20
	КБМ203-850
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т
	маш.год
	9,148

	
	
	
	
	

	21
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш.год
	0,0555

	
	
	
	
	

	22
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)
	маш.год
	3,3524

	
	
	
	
	

	23
	КБМ204-1000
	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А
	маш.год
	85,1314

	
	
	
	
	

	24
	КБМ204-1400
	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С
	маш.год
	1,6328

	
	
	
	
	

	25
	КБМ205-101
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв
	маш.год
	4,7472

	
	
	
	
	

	26
	КБМ205-102
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв
	маш.год
	33,7528

	
	
	
	
	

	27
	КБМ205-401
	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв
	маш.год
	0,26

	
	
	
	
	

	28
	КБМ206-233
	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,65 м3
	маш.год
	1885,50036

	
	
	
	
	

	29
	КБМ206-248
	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3
	маш.год
	4,64262

	
	
	
	
	

	30
	КБМ206-248
	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3
	маш.год
	186,88406

	
	
	
	
	

	31
	КБМ206-339
	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3
	маш.год
	0,5719

	
	
	
	
	

	32
	КБМ206-800
	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу
	маш.год
	254,76142

	
	
	
	
	

	33
	КБМ206-800
	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ходу
	маш.год
	4,224

	
	
	
	
	

	34
	КБМ207-134
	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт (108 к.с.)
	маш.год
	763,63938

	
	
	
	
	

	35
	КБМ207-149
	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)
	маш.год
	0,9825

	
	
	
	
	

	36
	КБМ207-149
	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)
	маш.год
	164,71318

	
	
	
	
	

	37
	КБМ209-601
	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.)
	маш.год
	23,148

	
	
	
	
	

	38
	КБМ209-601
	Кущорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.)
	маш.год
	8,346

	
	
	
	
	

	39
	КБМ211-255
	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год
	маш.год
	0,4089

	
	
	
	
	

	40
	КБМ211-451
	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів
	маш.год
	17,4143

	
	
	
	
	

	41
	КБМ212-202
	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)
	маш.год
	29,1642

	
	
	
	
	

	42
	КБМ225-2501
	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год
	маш.год
	9,738

	
	
	
	
	

	43
	КБМ231-102
	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт
	маш.год
	520,2

	
	
	
	
	

	44
	КБМ233-151
	Апарати піскоструменеві
	маш.год
	14,068

	
	
	
	
	

	45
	КБМ233-325
	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм
	маш.год
	8,91

	
	
	
	
	

	46
	КБМ233-340
	Прес листозгинальний
	маш.год
	1,455

	
	
	
	
	

	47
	КБМ233-345
	Прес-ножиці комбіновані
	маш.год
	0,7904

	
	
	
	
	

	48
	КБМ233-420
	Електрокалорифер
	маш.год
	0,2905

	
	
	
	
	

	49
	КБМ233-500
	Машини листозгинальні спеціальні (вальці)
	маш.год
	0,679

	
	
	
	
	

	50
	КБМ233-803
	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій
	маш.год
	4,696

	
	
	
	
	

	51
	КБМ233-1002
	Верстати свердлильні
	маш.год
	2,371

	
	
	
	
	

	52
	КБМ234-201
	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год.
	маш.год
	0,26

	
	
	
	
	

	53
	С311-1
	Перевезення грунту до 1 км
	т
	8733

	
	
	
	
	

	54
	С311-15-М
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	37

	
	
	
	
	

	 
	 
	Разом по розділу II
	грн.
	 

	 
	 
	у тому числі енергоносії:
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	кг
	69,5

	 
	 
	Мастильні матеріали
	кг
	1440,99

	 
	 
	Дизельне паливо
	кг
	28784,12

	 
	 
	Гідравлічна рідина
	кг
	278,65

	 
	 
	Електроенергія
	кВт-год
	3759,71

	 
	 
	Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат
	 
	 

	55
	КБМ203-401
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг)
	маш.год
	0,01197

	56
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг)
	маш.год
	0,01044

	57
	КБМ204-1100
	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год)
	маш.год
	85,1314

	58
	КБМ208-1800
	Валкователі деревних залишків (без трактора)
	маш.год
	61,196

	59
	КБМ211-101
	Бадді, місткість 2 м3
	маш.год
	2,319696

	60
	КБМ211-102
	Бадді, місткість 4 м3
	маш.год
	2,04531

	61
	КБМ233-301
	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,02 кг)
	маш.год
	0,68985

	62
	КБМ233-900
	Ножиці листові кривошипні (гільйотинні) (Електроенергія: 6,00 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,04 кг)
	маш.год
	1,0185

	63
	КБМ233-1100
	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора
	маш.год
	12,1436

	64
	КБМ270-29
	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л (Дрова: 0,15 м3)
	маш.год
	0,0261

	65
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш.год
	3,57555

	66
	КБМ270-115
	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)
	маш.год
	0,3934

	67
	КБМ270-116
	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг)
	маш.год
	1,5561

	68
	КБМ270-117
	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильнi матерiали: 0,01 кг)
	маш.год
	3,809282

	69
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)
	маш.год
	5,3924

	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

	70
	С111-74
	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30
	т
	0,004785

	
	
	
	
	

	71
	С111-88
	Болти з гайками d=16 мм (L=150 мм)
	кг
	3,44

	
	
	
	
	

	72
	С111-91
	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм
	т
	0,0513721

	
	
	
	
	

	73
	С111-175
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм
	т
	0,000055

	
	
	
	
	

	74
	С111-179
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,0260626

	
	
	
	
	

	75
	С111-324
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	2,5393

	
	
	
	
	

	76
	С111-329
	Клей 88-СА
	кг
	0,0157

	
	
	
	
	

	77
	С111-527
	Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст1сп
	т
	0,300324

	
	
	
	
	

	78
	С111-585
	Масло дизельне моторне М-10ДМ
	т
	0,000012

	
	
	
	
	

	79
	С111-612
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,16464

	
	
	
	
	

	80
	С111-820
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм
	т
	0,0031684

	
	
	
	
	

	81
	С111-821
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм
	т
	0,001031

	
	
	
	
	

	82
	С111-823
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм
	т
	0,000437

	
	
	
	
	

	83
	С111-993
	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм
	т
	0,0157

	
	
	
	
	

	84
	С111-1030
	Полоса ст. 50х5 мм, L=500 мм
	т
	0,024

	
	
	
	
	

	85
	С111-1129
	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп
	т
	0,01256

	
	
	
	
	

	86
	С111-1292
	Уайт-спірит
	т
	0,004785

	
	
	
	
	

	87
	С111-1521
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,0545375

	
	
	
	
	

	88
	С111-1530
	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А
	т
	0,0076326

	
	
	
	
	

	89
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	9,76

	
	
	
	
	

	90
	С111-1620
	Грунтовка ХВ-050, червоно-коричнева
	т
	0,00174

	
	
	
	
	

	91
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,1473

	
	
	
	
	

	92
	С111-1742
	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм
	кг
	0,0314

	
	
	
	
	

	93
	С111-1757
	Рядно
	м2
	13,65

	
	
	
	
	

	94
	С111-1771
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм
	шт
	0,2424

	
	
	
	
	

	95
	С111-1781
	Сітка арматурна, діаметр 4 мм, 100х100мм
	м2
	79,3

	
	
	
	
	

	96
	С111-1792
	Спирт бутиловий синтетичний
	т
	0,000116

	
	
	
	
	

	97
	С111-1804
	Сталь листова t=3 мм (1200х1200)
	т
	0,136

	
	
	
	
	

	98
	С111-1839
	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп
	т
	0,0314

	
	
	
	
	

	99
	С111-1844
	Кутик 50х50х3 (L=1200 мм)
	т
	0,045

	
	
	
	
	

	100
	С111-1853-3
	Цвяхи будівельні 3,0 х 80 мм
	т
	0,0002668

	
	
	
	
	

	101
	С111-1882
	Тканина мішкова
	10м2
	1,04302

	
	
	
	
	

	102
	С111-1892
	Шліфкруги
	шт
	0,204

	
	
	
	
	

	103
	С112-31
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, І сорт
	м3
	0,807768

	
	
	
	
	

	104
	С112-56
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт
	м3
	0,0157

	
	
	
	
	

	105
	С112-61
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	1,27724

	
	
	
	
	

	106
	С112-70
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт
	м3
	0,00868

	
	
	
	
	

	107
	С112-78
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт
	м3
	0,00171

	
	
	
	
	

	108
	С112-162
	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, І сорт
	м3
	0,0055

	
	
	
	
	

	109
	С113-741
	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм
	шт
	4

	
	
	
	
	

	110
	С113-1439-4
	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм
	м
	13

	
	
	
	
	

	111
	С121-782
	Металеві конструкції
	т
	0,55

	
	
	
	
	

	112
	С121-782
	Підйомник гвинтовий ручний 5В
	т
	0,235

	
	
	
	
	

	113
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,200216

	
	
	
	
	

	114
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	6,7314

	
	
	
	
	

	115
	С124-64
	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо
	т
	0,211

	
	
	
	
	

	116
	С142-10-2
	Вода
	м3
	24,173

	
	
	
	
	

	117
	С147-1-10
	Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм
	100кг
	0,4608

	
	
	
	
	

	118
	С147-1-16
	Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм
	100кг
	0,0316

	
	
	
	
	

	119
	С147-4-10
	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм
	100кг
	6,6537

	
	
	
	
	

	120
	С147-4-12
	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм
	100кг
	0,426

	
	
	
	
	

	121
	С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,000116

	
	
	
	
	

	122
	С1113-152
	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А
	т
	0,00003944

	
	
	
	
	

	123
	С1113-156
	Розчинник, марка Р-4
	т
	0,000696

	
	
	
	
	

	124
	С1113-180
	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт
	т
	0,00000785

	
	
	
	
	

	125
	С1113-209
	Емаль ЕП-755 червоно-коричнева
	т
	0,001044

	
	
	
	
	

	126
	С1412-679
	Плити з/б ПР15-30, крім того повернення матеріалів (K = 0,50):
	шт
	24

	
	
	
	
	

	127
	С1421-9465
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600
	м3
	11,27

	
	
	
	
	

	128
	С1421-9471
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм
	м3
	5

	
	
	
	
	

	129
	С1421-9472
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм
	м3
	1,43836

	
	
	
	
	

	130
	С1421-9552
	Пісок природний, збагачений
	м3
	9,15915

	
	
	
	
	

	131
	С1421-9555
	Камінь бутовий М400-600
	м3
	50,676

	
	
	
	
	

	132
	С1421-9556
	Камінь бутовий М100-300
	м3
	117,111

	
	
	
	
	

	133
	С1424-11601
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	17,519

	
	
	
	
	

	134
	С1424-11610
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,01976

	
	
	
	
	

	135
	С1424-11612
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	5,5692

	
	
	
	
	

	136
	С1424-11636
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше
	м3
	17,712

	
	
	
	
	

	137
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,42632

	
	
	
	
	

	138
	С1425-11685-1
	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250
	м3
	0,5481

	
	
	
	
	

	139
	С1545-119-4
	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб з поліетилену без розтрубу
	шт
	2,08

	
	
	
	
	

	140
	С1545-212
	Гума сира 3 мм
	кг
	0,0157

	
	
	
	
	

	141
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,1765

	
	
	
	
	

	142
	С1546-67
	Пропан-бутанова суміш
	т
	0,0003062

	
	
	
	
	

	143
	С1600-542
	Суміш полімерцементна для ремонту бетонних конструкцій Nаfufіll KM150
	кг
	9120

	
	
	
	
	

	144
	С1632-102-1
	Герметик силіконовий водостійкий
	кг
	0,0208

	
	
	
	
	

	145
	С1999-9002
	Стиснене повітря
	м3
	3379,028

	
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат
	 
	 

	146
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	13,142

	
	
	
	
	

	147
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,1084

	
	
	
	
	

	148
	С1999-9009
	Дрова
	м3
	0,004

	
	
	
	
	

	149
	С1999-9002
	Стиснене повітря
	м3
	194,298

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 




	

	Примітка:


           Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проєктом.
           

Технічне завдання підготовлено:
Начальник технічного відділу                                                        Катерина ЯКОВЮК
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